ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 100 С и не выше +400 С , относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.
соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фант мебель***ИП Феоктистов А.А.***Россия, Республика Марий Элг.Волжск, ул.Горная, д.1**www.fant-mebel.ru** | **Мебель бытовая серии**ОЛЬГА – 13СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ Индекс Н15-07/13-11 Пр.НМФ 0007.01.13.11.00  | **ЕАС** |
| Соответствует ТР ТС 025/2012,ГОСТ 16371-2014ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.14094 | *Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.*Гарантийный срок 12 мес.Срок службы 5 лет. |

✄

отрезать и приклеить

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

***Гарантийное обслуживание не производится:***

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

**Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (печать магазина)

**Вид доставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Талон сохранять до истечении гарантийного срока. (подпись покупателя)

**Срок службы изделия 5 лет.**

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1,тел. 8 (83631) 4-55-05



 ИП Феоктистов А.А.

**Мебель бытовая серии «Ольга 13»**

**СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ**

Инд. Н15-07/13-11. Пр. НМФ. 0007.01.13.11.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Возможна зеркальная сборка*

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СТОЛА ПИСЬМЕННОГО серии “Ольга 13”

*УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!*

*Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,*

*порядка которых просим Вас придерживаться.*

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор.поз. | Наименование  | Мат-л | Размер, мм. | К-во, шт. | № упак. |
| 7 | Бок  | ЛДСП | 748\*506\*16 | 1 | 1 |
| 2, 3 | Бок  | ЛДСП | 716\*506\*16 | 1+1 |
| 1 | Горизонталь  | ЛДСП | 384\*506\*16 | 1 |
| 4 | Дно  | ЛДСП | 418\*506\*16 | 1 |
| 6 | Связка стола | ЛДСП | 708\*292\*16 | 1 |
| 8, 9 | Деталь ящика | ЛДСП | 327\*128\*16 | 3+3 |
| 11 | Деталь ящика | ЛДСП | 450\*128\*16 | 6 |
| 5 | Столешница в сборе | ЛДСП | 1150\*550\*48 | 1 |
| 14 | Накладка | ЛДСП цвет | 190\*380\*16 | 3 |
| 13 | Задняя стенка | ЛДВП | 730\*412\*4 | 1 |
| 12 | Дно ящика | ЛДВП | 359\*450\*4 | 3 |

ФУРНИТУРА\*(пакет № 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Гвозди  | шт.  | 26 |
| 2 | Гвозди ерш | шт.  | 48 |
| 3 | Евровинт  | шт.  | 24 |
| 4 | Евроключ | шт.  | 1 |
| 5 | Заглушки  | шт.  | 6 |
| 6 | Заглушки клеющ. | шт.  | 8 |
| 7 | Заглушки эксц. стяжки | шт.  | 6 |
| 8 | Направляющие 400мм  | компл.  | 3 |
| 9 | Ножка с-6 | шт.  | 4 |
| 10 | Подпятник  | шт.  | 2 |
| 11 | Ручка С-18 96 мм | шт.  | 3 |
| 12 | Стяжка эксцентриковая | шт.  | 6 |
| 13 | Шуруп 3,5\*16 (направл) | шт.  | 24 |
| 14 | Шуруп 4\*16 (ножка) | шт.  | 16 |
| 15 | Шуруп 4\*30 (накладка) | шт.  | 6 |
| 16 | Инструкция  | шт.  | 1 |

*\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.*

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**

***Окончательно стягивать фурнитуру на изделии***

 ***только после полной сборки всех деталей.***

 *Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.*

 *Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.*

 *Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.*

*Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Сборку изделия рекомендуется осуществлять специалистам.*

1. *На бок (поз.7) установите подпятники на гвозди.*
2. *На дно (поз.4) установите ножки на шурупы 4\*16.*
3. *На бока (поз.2,3) установите направляющие на шуруп 3,5\*16.*
4. *На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.4) и поочередно приставьте бока (поз.2,3), закрепите евровинтами.*
5. *Связку стола (поз.6) приставьте к боку (поз.3) и боку (поз.7), закрепите евровинтами.*
6. *Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.5). Установите крышку (поз.5) на бока (поз.2,3,7), закрепите эксцентриком.*
7. *Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.13).*
8. *Соедините детали ящика (поз.8,9,11(2)) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.12) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш. Закрепите накладку (поз.14) к детали ящика (поз.8) на шуруп 4\*30.*
9. *Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.11) на шурупы 3,5\*16.*
10. *На накладки (поз.14) установите ручки.*
11. *Установите ящики.*
12. *Видимые шляпки евровинтов, эксцентрики стяжек закройте заглушками.*
13. *Технологические отверстия заклейте клейкой заглушкой.*

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**11**

12

13

**14**

**14**

**14**

**11**